Opis przedmiotu zamówienia –
APARAT ULTRADŹWIĘKOWY DO LECZENIA TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ RAN - PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
Pełna nazwa urządzenia		
Producent, podać pełną nazwę i adres		
Rok produkcji		
Lp.	Wymagania zamawiającego	Warunek	Parametry oferowane	
		graniczny		
	Ogólne			
1. 	CE, ISO, zgłoszenie w Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,	Podać		
	inne			
2. 	Zasilanie 230V, 50Hz	TAK		
	Parametry graniczne			
3. 	Aparat do leczenia ran z wykorzystaniem wibracji ultradźwiękowych	TAK		
4. 	Zakres pracy generatora ultradźwięków 20-80kHz	TAK		
5. 	Przetwornik piezostrykcyjny do wytwarzania drgań	TAK		
	ultradźwiękowych			
6	Sonotroda ultradźwiękowa, w pełni wielorazowa, na stałe zintegrowana z przetwornikiem	TAK		
7. 	Maksymalna moc wyjściowa min. 60W	TAK		
8. 	Możliwość regulacji poziomu mocy w zakresie 0-100% mocy maksymalnej	TAK		
9. 	Częstotliwość pracy sonotrod do leczenia ran 25 kHz	TAK		
	Wyposażenie	Ilość sztuk		
1	Aparat ultradźwiękowy	1		
2	Kabel łączący sonotrody z aparatem dł.5m	4		
3	Pojedynczy przycisk nożny do aktywacji urządzenia	1		
4	Wózek do aparatu	1		
	Uchwyt 25 kHz do leczenia ran krótki, typ kopytko	2		
6	Uchwyt 25 kHz do leczenia ran, długi „ typ podwójna kulka	1		
7	Kabel zasilający	1		
8	Kabel uziemiający	1		
9	Uchwyt 25 kHz -szpatułka	1		

									………………
								data i podpis Wykonawcy