*Załącznik Nr 1A do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej 23.Pu.2022*

**Dostawa Nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FILTRY POWIETRZA DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH DLA WSZ w ELBLĄGU na 2022 rok | | | | | | |
| Lp. | TYP | KLASA | WYMIARY  (mm) | ILOŚĆ  (szt.) | UWAGI |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kaseta | G-4 | 592x592x45 | 84 | Rama ocynk |
| 2. | Kaseta | G-4 | 290x592x45 | 32 | Rama ocynk |
| 3. | Kaseta | G-4 | 320x640x45 | 4 | Rama ocynk |
| 4. | Kaseta | G-4 | 320x320x45 | 4 | Rama ocynk |
| 5. | Kaseta | G-4 | 490x592x45 | 8 | Rama ocynk |
| 6. | Kaseta | G-4 | 290x290x45 | 1 | Rama ocynk |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kieszeniowy | G-4 | 490x490x400x25 4k | 6 | Rama ocynk |
| 8. | Kieszeniowy | G-4 | 287x592x360x25 3k | 32 | Rama ocynk |
| 9. | Kieszeniowy | G-4 | 592x592x360x25 6k | 32 | Rama ocynk |
| 10. | Kieszeniowy | M-5 | 250x653x300x25 6k | 4 | Rama ocynk |
|  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kieszeniowy | F-7 | 592x592x534x25 10k | 26 | Rama ocynk |
| 12. | Kieszeniowy | F-7 | 287x592x534x25 4k | 4 | Rama ocynk |
| 13. | Kieszeniowy | F-7 | 490x592x534x25 8k | 8 | Rama ocynk |
| 14. | Kieszeniowy | F-7 | 355x425x335x25 4k | 16 | Rama ocynk |
| 15. | Kieszeniowy | F-7 | 635x305x300x25 8k | 4 | Rama ocynk |
|  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kieszeniowy | F-9 | 592x592x534x25 10k | 54 | Rama ocynk |
| 17. | Kieszeniowy | F-9 | 287x592x534x25 8k | 26 | Rama ocynk |
|  |  |  |  |  |  |
| 18. | Utylizacja filtrów | | | **345** |  |

……………………………….

data i podpis Wykonawcy